**附件1：数字资源中心及融媒体运营中心设备采购清单及报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 1 | 4K手持摄录一体机 | 索尼 | SONY PXW-Z190V传感器：采用1/3英寸3CMOS传感器具有4K 50p/60p录制功能分辨率：3840x2160‌变焦镜头‌：配备25倍变焦镜头，等效焦距为28.8mm至720mm。防抖功能‌：具有光学防抖功能，确保画面的稳定性‌连接性‌：支持2.4GHz和5GHz Wi-Fi，可以通过智能手机远程控制光圈、变焦、对焦和白平衡等操作‌光学变焦倍数：25倍视频录制格式：<XAVC Long>XAVC-L QFHD 模式 :VBR，最大比特率 150Mbps，MPEG-4 H.264/AVCXAVC-L HD 50 模式：VBR，最大比特率 50Mbps，MPEG-4 H.264/AVCXAVC-L HD 35 模式：VBR，最大比特率 35Mbps，MPEG-4 H.264/AVCXAVC-L HD 25 模式 :VBR，最大比特率 25Mbps，MPEG-4 H.264/AVC<DVCAM>DVCAM 模式 :CBR ,25MbpS , DVCAM录制帧率：<XAVC Long>XAVC-L QFHD 150 模式 :3840x2160/59.94P,50P,29.97P，23.98P，25PXAVC-L HD 50 模式 :1920x1080/59.94P,50P，59.94i.50i.29.97P，23.98P，25P1280x720/59.94P，50PXAVC-L HD 35 模式 :1920x1080/59.94P,50P,59.94i.50i，29.97P，23.98P，25PXAVC-L HD 25 模式：1920x1080/59.94i，50i<DVCAM>DVCAM 模式 :720x480/59.94i,29.97PsF720x576/50i，25PsF | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 非编工作站 | 定制 | CPU：英特尔 i7-12700kf内存：Crucial英睿达 美光32GB（16GB×2）DDR5 6000频率 黑色台式机内存 Pro系列主板：微星 B760M BOMBER WIFI DDR5爆破弹显卡：微星 万图师 GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC电源：长城 额定750W X7金牌全模电脑电源固态硬盘：姿态 长江存储 2TB SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 TiPlus7100机箱： 先马 平头哥M2 Air 黑色 台式电脑桌面小机箱机械硬盘：西部数据CMR垂直台式机机械硬盘4TB Blue西数蓝盘 5400转 256MB SATA电脑主机3.5英寸CPU散热器：利民 Assassin X 120 Refined SE 风冷散热器 AGHP逆重力四热管支持 12CM风扇 AX120 R SE辅助散热风扇ID-COOLING ：12CM机箱风扇 4PIN接口 PWM温控 黑色无光 适用电脑CPU水冷风冷散热器改装 XF-120-K | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 微单相机 | 佳能R6Ⅱ | 佳能（Canon）EOS R6 Mark II R6二代 新标准全画幅微单相机R62 标准24-105标准镜头套装品牌： 佳能（Canon）商品名称：佳能EOS R6 Mark II商品编号：100089286980视频拍摄能力：4K 60P像素：2000万-3000万类型：单镜头套装RAW照片输出：14bit镜头卡口：佳能RF卡口适用对象：专业级功能：4K视频，高速连拍，Wi-Fi，翻转自拍滤镜直径：77mm传感器尺寸：全画幅视频采样：其他曝光控制：标准ISO感光度：ISO 100-102400电源参数电池类型：锂离子电池外接电源：支持外接电源存储参数存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡拍摄性能连拍速度：约40张/秒（电子快门），约12张/秒（机械快门）高速连拍基本参数传感器类型：CMOS高清摄像：4K超高清视频型号：EOS R6 Mark II接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙有效像素：2420万屏幕参数取景器类型：电子取景器液晶屏像素：162万液晶屏尺寸：3英寸液晶屏类型：旋转屏；触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 全画幅微单相机 | 松下 | S5M2像素：2000万-3000万类型：单镜头套装 24-105 L卡口RAW照片输出：14bit镜头卡口：松下L卡口传感器尺寸：全画幅视频采样：4:2:2曝光控制标准ISO感光度ISO 50-204800电源参数外接电源：支持外接电源电池类型：锂离子电池存储参数存储介质：SD卡拍摄性能连拍速度：连拍（机械快门）AFS/MF 9张/秒，AFC 7基本参数接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙高清摄像：4K超高清视频型号：DC-S5M2XGK(P2207A)传感器类型：CMOS有效像素：2420万屏幕参数：取景器类型：电子取景器液晶屏类型：侧翻屏；触摸屏 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 采编机 | 定制 | CPU:Intel i5 12490f主板：微星（MSI）B760M BOMBER DDR4爆破弹内存条：金百达16GB(8GBX2）套装 DDR4 3200 台式机内存条长鑫颗粒 银爵 C14固态硬盘：姿态（ZhiTai）长江存储 1TB SSD固态硬盘 NVMe M.2接口 Ti600系列 (PCIe 4.0 产品）显卡：微星（MSI）万图师 GeForce RTX 4060 VENTUS 3X 8G OC 独立显卡电源：长城（Great Wall）额定550W X5金牌全模电脑电源（漏电监测/全电压/单路12V/70cm长线材）机箱：支持2\*12cm风扇位置，最少支持1\*3.5寸硬盘位和1\*2.5寸硬盘位，支持atx电源，支持matx主板，支持usb3.0，散热风扇：Thermalright（利民） TL-C12C 黑色12cm入门级风压扇 经典磁稳S-FDB轴承 50CM 4PIN串接PWM接头 1550转速 2 个装CPU风扇：乔思伯（JONSBO）HP400S黑色 CPU散热器（多平台/4热管/下压式CPU散热器/PWM智能温控/9CM风扇/1700/AM5） | 2 | 台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| **备注：优化采购与招标文件推荐品牌、型号相同的产品（含部件）。** |

**投标商家（盖章）：

投标联系人： 投标联系人电话：**