**通教中心办公楼604教室装修工程项目工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | | 技术要求 | 单位 | 单 价  （元） | 工程量 | 合计  （元） | 备注 |
| 1 | 墙面装饰板 | | 竹木纤维护墙板规格3000\*600  工程结构胶打底，跳色直贴。（1、布置基层2、安装地脚线3、护墙板打胶安装4、加工装饰件5、整理清洁）  6、护墙板厚度4.5mm | ㎡ |  | 100 |  |  |
| 2 | 复合木地板 | | 1200\*150\*12mm（1、基层要求平整，弹线找平，钻孔安装预埋件，找平刨平2、5厘防潮膜打底，工字形平铺） | ㎡ |  | 70 |  |  |
| 3 | 不上人型铝合金方板天棚龙骨 | | 嵌入式 面层规格（600×600mm）  厚度0.55mm | ㎡ |  | 70 |  |  |
| 4 | 铝合金方板天棚 | | 嵌入式 （1、弹线安装主龙骨2、安装主龙骨吊杆3、安装次龙骨4、安装边铝条5、将方板卡入龙骨）  6、安装包含铜芯线、管、线槽等材料 | ㎡ |  | 70 |  |  |
| 5 | 防盗门 | | (2050\*960金属防盗门） | ㎡ |  | 4.01 |  |  |
| 1、距地面2.5cm安装 2、门框周边缝隙，用1:2水泥砂浆嵌缝牢固 |
| 6 | 布艺窗帘 | | 布艺窗帘 （无纺布+骑马杆；1200\*2050:1副；1200\*1350:4副） | ㎡ |  | 16 |  |  |
| 7 | 定制单人会议桌椅 | | 桌子25MM厚1E级颗粒板材质 长1190mm×宽390mm×高740mm | 套 |  | 30 |  |  |
| 8 | 定制办公桌椅 | | 长1390mm×宽590mm×高740mm，U型钢架+人造板 | 套 |  | 6 |  |  |
| 9 | 拆除 | | 拆除 | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 垃圾清运 | | 垃圾清运 | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 保洁 | | 保洁 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 材料二次搬运 | | 材料二次搬运 | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 面板灯 | | 30×60平板灯，36W，型号：p32（安装包含铜芯线、管、线槽等材料） | 套 |  | 10 |  |  |
| 14 | 三联跷板开关 | | G32，三联跷板开关，清理，接线，距地面140cm安装，通电运行（安装包含铜芯线、管、线槽等材料） | 套 |  | 10 |  |  |
| 15 | 单、三相明插座 | | 单相明插座10A 5孔，清理，接线，距地面35cm安装，通电运行（安装包含铜芯线、管、线槽等材料） | 套 |  | 10 |  |  |
| 16 | 空调 | | TCL空调（KFRd-120LW/D-F11S+C3）  能效等级：三级能效，能效比：APF2.85，定频/变频，5匹定频，制冷量（W）12000，制热量（W）13500，制冷输入功率（W）4600，制热输入功率（W）4000，电热功率（W）2800，循环风量（m%h）2000，内机噪声（dB）A42-50-54，外机噪声（dB）A 60，重量（kg）内/外 60/62，适用面积（㎡）28-45 | 项 |  | 1 |  |  |
| **注：投标人在投标时，必须提供全景效果图打印版及电子版，未提供视为无效投标。[电子版文件在截标前发到gxsh4811022@163.com](mailto:电子版文件在截标前发到gxsh4811022@163.com) 邮箱，文件名为：“\*\*公司全景效果图”。** | | | | | | | | |
| **金额**  **（万元）** | | 大写 （小写： 元） | | | | | | |

**投标商家（盖章）：  
  
  
  
投标联系人： 投标联系人电话：**