附件：广西工业技师学院“广西中职优质学校和优质专业建设项目”工业分析与检验专业一体化实训室改造项目采购需求清单及报价表

	
	
	
	
	
	


	






	

	
	
	







	
	
	

	
	
	







	
	
	

	
	
	





	
	
	

	
	
	






	
	
	

	
	
	










	
	
	

	
	

	
	



































	
	
	

	
	

	
	













	
	
	

	
	

	
	
	




	
	
	

	
	
	




	
	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	














	
	
	

	
	
	


	
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	
	
	



	
	
	

	








































	
	




	
	
	
	
	

	
	


	
	
	







































	
	
	
	

	
	
	














	
	
	
	

	
	
	




	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	












	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	








	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	


	序号
	货物名称
	技术参数及其性能（配置）要求
	单位
	单价

（元）
	数 量
	合计

（元）

	1
	工业分析与检验专用六边形工作台
	产品规格（CM）：约1500*1300*800。
一、台面

1.台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，双层锁边。

二、框架
▲1.主框架采用60*40*1.2mm灰白色优质镀锌矩形钢管制成，焊接打磨后使用优质的环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求；
三、柜体
1.柜体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。

四、面板

1.面板为主流时尚灰白色，颜色可有多种选择定制。

五、铰链

1.采用优质不锈钢铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐磨损、承重力强、可承重75kg以上，开启5万次以上无损坏，不折断。

六、调整脚

1.采用直径φ10mm，着地部分为六角尼龙，总高为25mm，可调高度为25mm。

2.配五孔防溅插座三个。
	台
	
	12
	

	2
	工业分析与检验滴定分析专用中央台
	产品规格（CM）：约6000*1500*800。
一、台面

1.台面采用12.7mm厚优质实芯理化板，双层锁边。

二、框架
1.主框架采用60*40*1.2mm灰白色优质镀锌矩形钢管制成，焊接打磨后使用优质的环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求；
三、柜体
1.柜体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，具有防腐、防水、防火、防蛀等功能。

四、面板

1.面板为主流时尚灰白色，颜色可有多种选择定制。

五、铰链

1.采用优质不锈钢铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、耐磨损、承重力强、可承重75kg以上，开启5万次以上无损坏，不折断。

六、调整脚

1.采用直径φ10mm，着地部分为六角尼龙，总高为25mm，可调高度为25mm。

2.配五孔防溅插座三个。
	台
	
	6
	

	3
	工业分析与检验专用小型仪器实验台
	产品规格（CM）：约1500*750*800。
一、台面
1.台面板采用实芯理化板，双层锁边，厚度≥12.7mm，须符合国家标准的化学、物理、甲醛等性能要求：
▲（1）化学性能参照GB/T17657-2022进行检验：硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、氢氟酸（40%）、磷酸（85%）、高氯酸（90%）、铬酸（60%）、苯、甲苯、过氧化氢（30%）、氯化镁（10%）、氨水（28%）、氢氧化钠（40%）、柠檬酸（10%）、盐酸（37%）、乙酸正戊酯、四氯化碳、1,4-二氧六环、氯苯、二氯甲烷等不低于55项结果均为：无明显变化；分级结果：5级。（响应时，必须提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能）
▲（2）物理性能通过“第三方检测机构”检测： 密度不低于：1.88g/cm³、含水率不小于0.45%、表面耐龟裂性：5级、耐光色牢度：4级、表面耐干热性能（180℃）：5级、表面耐湿热性能：5级、漆膜硬度：6H 等不少于19项。（响应时，必须提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能）
▲（3）甲醛释放量符合E1级标准。（响应时，必须提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能）
二、柜体
1.柜体完全采用瓷白色聚丙烯8mmPP板材制作，通过同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
三、面板
1.瓷白色聚丙烯8mmPP板材。
四、滑轨
1.全pp材质，带自滑系统。
五、配件
1.采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉手采用同质PP聚丙烯材料制作。
	台
	
	2
	

	4
	水盆三联水龙头套件
	产品规格（CM）：约500*400*300。
一、水龙头
1.主体：铜质。
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.阀芯：陶瓷阀芯，90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴。
4.附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器。
5.固定座：直径55mm，与台面安装稳定性强。根母与台面间添加牙齿形止退垫，使连接后不易松动。
6.开关旋转：开关标识清晰、醒目，材质ABS，颜色为灰白色。
7.鹅颈管部分：可360度旋转，鹅颈管直径19mm。
二、水槽
1.材质
材质为高密度PP，耐强腐蚀。优质全新高密度聚丙烯原包料（PP原料），高压注塑成型，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀，热力稳定性好，尤其在不受外营力作用下，处于零下35°～零上150°均不变形。
2.结构
（1）独有防臭结构设计。水槽下水口设有独特的防臭设计，可有效阻止臭气溢出，并阻止异物直排。且具有缓存排水功能、防虹吸、降噪声。
（2）可拆卸防溢水结构设计。彻底排除因不慎放水过量导致水溢出水槽的隐患，可拆卸利于清洗维修。
	个
	
	24
	

	5
	工业分析与检验专用试剂柜
	产品规格（CM）：约900*450*1800。
一、柜体
完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，具有卓越的耐腐蚀性。
二、层板
采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边获得一定程度防溢效果。
三、门板
柜门采用同质PP板制作，门板折弯厚度16mm。门板视窗采用5mm钢化玻璃制作。
四、门把手
采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）
五、门铰链
采用经过射出成型的PP材质制成，耐腐蚀性好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）
六、螺丝
PP或304不锈钢材质。
七、配件
可另配上下双锁。
	台
	
	2
	

	6
	台上插座及管理终端
	一、台上插座
1.PP一体成型底盒，实验室多功能面板。

二、管理终端

1.CPU：≥四核 1.3GHz；

2.内存：≥512MB；

3.存储：≥4GB；

4.接口：≥4个USB接口，支持1920*1080、1600*900、1440*900等常用分辨率；

▲5.终端需要有不少于5个状态指示灯，指示灯的闪烁、常亮或熄灭代表不同的终端状态，便于管理员在通过管理端管理维护时排查故障。（响应时，必须提供相关功能截图作为佐证材料，截图内容须体现相应功能）

▲6.终端操作系统需支持物理方式恢复，可通过RESET孔或插入Micro-SD卡等方式进行终端系统恢复，无需进行复杂操作。（响应时，必须提供相关功能截图作为佐证材料，截图内容须体现相应功能）
7.78个台上插座，配套一个管理终端。
	个
	
	78
	

	7
	台上插座配线
	国标优质，单股硬线结构。
	套
	
	76
	

	8
	原有旧台拆除
	原旧台拆除、搬运、清理以及实验的深度保洁。
	项
	
	1
	

	9
	墙面刷油漆
	油漆刷2遍，面积约330平方米。（具体面积以实际施工为准）

	平方米
	
	330
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