**附件：1学生宿舍手机保管建设项目采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物编号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 规格、技术参数、性能及要求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注(家具类必须附上标有尺寸的参考图) |
| 1 | 学生宿舍手机保管箱 | 定制 | 1. 规格：长600mm,宽250mm,高300mm.
2. 材质：201不锈钢板，厚1.0mm
3. 结构：箱体结构分上下，二隔，门板采用不锈钢框加合页，框内安装PC透明耐力板，及两侧开散热孔，门板安装合页锁扣。
4. 箱内配置：
5. 箱内定制153台配备公牛十二位电源排插，595台配备公牛十六位电源排插，满足每间宿舍实际人数需求配置。
6. 钢板边缘要打磨光滑。

五.备品统计：竞标时要求提供以下资料：备品仓库统计需显示有以下信息：出库、入库、调拨、分配等内容的有效操作界面截图。(投标文件中提供有效界面截图)六、其他1、中标单位负责每个宿舍保管箱的安装及接通电源，包括必要的人工及辅材（线槽，电源线等）。2、含货物运输、缴税费用、设备安装、人工及清洁等。 | 748 | 台 |  |  |  |
| 商务要求及其他 | 1. 商务及其他要求

1、交付使用时间：合同签订后30天内完成交付、验收合格并交付使用。2、交付地点：广西区内采购人指定地点。3、履约保证金：20000元。4、付款条件：本项目无预付款，设备安装调试完毕，项目验收合格后，采购人在2023年12月25号前支付合同款的50%，剩余货款在2024年4月25日前支付给成交供应商；采购人支付款项前成交供应商须开具等额合法有效税务票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。 |  |  |  |  |  |