附件1：熔化焊接与热切割实操场地整改设备采购清单及报价表

**采购设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **名称** | **品牌** | **规格、参数、技术要求** | **价格** |
| **3D模拟灭火器** | 显示设备 | 聚辉触动 | 55寸液晶屏，分辨率：1920\*1080，配无线鼠标键盘 |  |
| 程序处理服务器 | 定制 | 多线程高性能主机，支持2D 3D虚拟引擎运作，满足多种编程软件功能运行，图形处理器功能需满足高速图像处理能力；满足核心数据高速计算能力，多线程可同时运行实现超频运作。 |
| 程序软件 | 聚辉触动 | 模拟灭火软件+4个电子灭火器+4个选择按键；1、主要功能：体验火灾灭火过程、模拟使用各种 灭火器的方法、针对不同类型火灾，正确选择模拟灭火，包括4大板块场景32个3D灭火场景：学校场景：实验室、体育馆、图书馆、电脑室、教室1、教室2宿舍1 、宿舍2、宿舍通电住宅场景：停车位、卧室、厨房、厨房烤箱、客厅、煤气罐电视、街道、车棚、车辆工厂场景：沥青场、建筑工地、工厂车间商业建筑场景：地铁站、餐厅、充电、餐馆、公园、KTV、办公室、超市、放映厅、服装店。2、知识学习包含：1.灭火器的分类 2.火灾的类别 3.灭火器的使用方法 4.要点概括。灭火器内置模拟清水、C02、干粉、泡沫四种灭火材料，操作时会在屏幕上显示瞄准红点，便于学员定位操作。通过仿真模拟现实场景现象，让体验者知道如何使用灭火器和针对不同的火灾场景如何自救，增强消防意识。3、圆形手拍按钮\*4个4、虚拟灭火器\*4个5、控制器 \*1套6、采集器\*1个7、软件加密狗\*1个 |
| 辅助设备 | 聚辉触动 | 灭火器专用底座材质：钣金尺寸：1130\*820\*575mm；颜色：上面板红，四周白色;种类标识：干粉、泡沫二氧化碳、水基。（usb延长线10米，一个HUB集线器） |
| **ABB抽风系统变频器** | ABB变频器 | ABB | ACS510-01-038A-418.5KW |  |

**投标公司名称（盖章）：

投标联系人： 投标联系人电话：**